ДЛЯ ПРОШИВОК R4513..AER_Rb\EOR_Rb для перехода на ACR_Rb, а так же для тех, у кого уже был применен пдс патч


- Открываем прошивку в FB на вкладке «Обработка прошивок» ;
- Ставим галочку на «Применить патчи»;
- Нажимаем «Выбрать патчи» и выбираем патч их архива;
- Нажимаем ОК;
- сохраняем по именем например Proshivka+pds patch, фотрамат сохраняемого файла ТОЛЬКО shx
- Прошиваем. 

все действия под ВАШУ ответственность...
создатели проекта LifeStyle и администрация формума ответственности не несут!!