вы видете в арихиве файл dual_boot в формате shx.
по сути это 2 правленные кодовые группы, оторые позволяют пользоваться
псевдодуалбутом... За что сапсибо WhiteHotIce (Shevcoff).

для этого есть 2 варианта
1) просто прошить эти 2 кодовые группы поверх всего монстра например флешбекапом (т.е. в 2 этапа)
2) сохранить их в формате smg  и заменить ими соответствующие в самой про-
шивке и прошить разом всю прошивку...

после этого *+#+красная - флэш обычный, а *+красная - бланк

все действия под ВАШУ ответственность...
создатели проекта LifeStyle и администрация формума ответственности не несут!!
